Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Minimalne parametry zamówienia

1. Sztankiet dekoracyjny (Sztankiet dekoracyjny oparty o wyciągarkę bobinową, o udźwigu 150 kg (obciążenie rozłożone równomiernie); prędkość ruchu 0-0,1 m/sek; silnik elektryczny max 1,5 kW; skok 10m. Wyciągarka bobinowa wyposażona w podwójny hamulec, zespół wrzecionowych wyłączników krańcowych roboczych i awaryjnych. Mechanizm zawierający komplet zbloczy linowych min. Fi150mm do prowadzenia lin, liny stalowe)

2. system sterowania (układ sterowania urządzeń technologii sceny dla Sali wraz z kasetą sterowniczą)

3. montaż mechaniki do gotowej konstrukcji

4. wykonanie dokumentacji powykonawczej

5. rejestracja UDT

6. szkolenie użytkowników

Rzuty i zdjęcia sceny :







